ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
Aditivo Contratual nº 01, do Contrato Original 72/2026, Edital de Concorrência Eletrônica 04/2026, celebrado em 29 de junho de 2026 entre o MUNICÍPIO DE PLANALTO RS e a empresa TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.


As partes acima qualificadas resolvem firmar termo de acréscimo, conforme a planilha orçamentária e memória de cálculo anexas, ao contrato original com os seguintes termos:



CLÁUSULA I – DO ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE


As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização, da Lei 14.133/21 e embasadas na justificativa anexa, que passa a integrar este aditivo contratual, acordam o acréscimo de: 
AVENIDA GENERAL DALTRO FILHO:
REMENDO PROFUNDO E REMOÇÃO DE CANTEIROS
· ITEM 1.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
[image: image1.png]305,00m’x R$9,6

=R$2.934,10




· ITEM 1.3.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image2.png]2.440 TXKM x R$0,816 = R$ 1.991,04




· ITEM 1.3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. 
[image: image3.png]350,00 M? x R$3,414 = R$ 1.194,90




· ITEM 1.3.4 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024. 
[image: image4.png]125,00 M® x R$174,294 = R$ 21.786,75




· ITEM 1.3.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image5.png]6510 TXKM x R$0,816 = R$ 5.312,16




· ITEM 1.3.6 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024. 
[image: image6.png]180 M* x R$193,473 = R$ 34.825,14




· ITEM 1.3.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image7.png]22740,76 TXKM x R$0,816 = R$ 18.556,46




AVENIDA DUQUE DE CAXIAS:
REMENDO PROFUNDO E REMOÇÃO DE CANTEIROS
· ITEM 3.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024.

[image: image8.png]230,00m’x R$9,6

=R$2.212,60




· ITEM 3.3.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image9.png]1840 TXKM x R$0,816 = R$ 1.501,44




· ITEM 3.3.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. 
[image: image10.png]90,00 M? x R$3,414 = R$ 307,26




· ITEM 3.3.5 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024. 
[image: image11.png]61,00 M* x R$174,294 = R$ 10.631,93




· ITEM 3.3.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image12.png]3151,26 TXKM x R$0,816 = R$2.571,43




· ITEM 3.3.7 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024. 
[image: image13.png]169 M*® x R$193,473 = R$ 32.696,94




· ITEM 3.3.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image14.png]14.018,75 TXKM x R$0,816 = R$ 11.439,30




EXECUÇÃO DE LOMBADAS E REMENDOS DIVERSOS TRECHOS:
REMENDO PROFUNDO
· ITEM 6.1.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image15.png]3.716,15 x R$0,816 = R$ 3.032,38




CLÁUSULA II – DA ADIÇÃO DE ITENS NOVOS
AVENIDA GENERAL DALTRO FILHO:
DRENAGEM
· ITEM 1.9.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
[image: image16.png]398 M* x R$9,6.

= R$3.828,76




· ITEM 1.9.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023. 
[image: image17.png]135 M* x R$20,7410 = R$ 2.800,04




· ITEM 1.9.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image18.png]3184 TXKM x R$0,8160 = R$ 2598,14




· ITEM 1.9.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -  ASSENTAMENTO. AF_03/2024. 
[image: image19.png]71,00 M x R$39,4!

= R$2800,95




· ITEM 1.9.5 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -  ASSENTAMENTO. AF_03/2024. 
[image: image20.png]182,00 M x R$65,30 = R$ 11.884,60




· ITEM 1.9.6 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024. 
[image: image21.png]135,00 M3 x R$193,4730 = R$26.118,86




· ITEM 1.9.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image22.png]11.289,45 TXKM x R$0,8160 = R$9.212,19




· ITEM 1.9.8 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021. 
[image: image23.png]175,00 M? x R$29,17 = R$ 5.104,75




· ITEM 1.9.9 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,2 M. 
[image: image24.png]20,00 UNID x R$2.219,64 = R$ 44.392,80




CABEAMENTO ROMPIDO
· ITEM 1.10.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
[image: image25.png]150,00 M x R$10,38 = R$ 1.557,00




· ITEM 1.10.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021. 
[image: image26.png]90,00 M x R$14,5

= R$1.309,50




AVENIDA DUQUE DE CAXIAS:
RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA/REMENDOS - ESP 3,0CM
· ITEM 3.7.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.
[image: image27.png]1.600 M? x R$2,7120 = R$ 4.339,20




· ITEM 3.7.2 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE
[image: image28.png]48,00 M® x R$756,0470 = R$ 36.290,26




· ITEM 3.7.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada
[image: image29.png]5184 TXKM x R$0,8160 = R$ 4.230,14




· ITEM 3.7.4 CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
[image: image30.png]6,33 T x R$4.399,4350 = R$ 27.848,42




DRENAGEM
· ITEM 3.8.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
[image: image31.png]50 M* x R$9,62 = R$ 481,00




· ITEM 3.8.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023. 
[image: image32.png]50M° x R$20,7410 = R$ 1.037,05




· ITEM 3.8.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image33.png]400 TXKM x R$0,8160 = R$ 326,40




· ITEM 3.8.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024. 
[image: image34.png]110,00 M x R$202,53 = R$22.278,30




· ITEM 3.8.5 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024. 
[image: image35.png]48,00 M® x R$193,4730 = R$9.286,70




· ITEM 3.8.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada. 
[image: image36.png]3.981,65 TXKM x R$0,8160 = R$ 3.249,03




· ITEM 3.8.7 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021. 
[image: image37.png]85,00 M? x R$29,17 = R$ 2.479,45




· ITEM 3.8.8 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,2 M. 
[image: image38.png]8,00 UNID x R$2.219,64 = R$17.757,12




O valor total será R$392.204,49 (trezentos e noventa e dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) A MAIOR.

               
 CLÁUSULA II – DAS DEMAIS CLÁUSULAS


 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

                
 E assim, por estarem acordados, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente aditivo, em duas vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas, que será arquivado Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, conforme estabelecido na Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.
Planalto/RS, 24 de agosto de 2026.

___________________________
MUNICIPIO DE PLANALTO                         
Contratante                                                      
___________________________
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
Contratado
Testemunhas:

__________________________                 _______________________________ 

