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			Texto para publicação do despacho

Marcos Miguel Beux, Prefeito Municipal de Ronda Alta, acolhendo parecer exarado na dispensa de licitação n° 0/2026 reconhece ser dispensável a licitação, com fundamento no art. 75, inciso VIII da Lei n° 14.133/2021, e homologa a contratação, nos termos do art. 71 do mesmo diploma, da empresa HP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 07.153.887/0001-05, a contratação de empresa especializada em reforma e pintura do Ginásio Adão Preto do Bairro Santa Helena no valor de R$85.112,70 (Oitenta e cinco mil cento e doze reais e setenta centavos), conforme Processo nº 086/2026, correndo a despesa à conta da Secretaria da Educação 0705 27 812 0068 2108 449051 00 00 00 00 2500
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QTD
	Valor unit
	Valor total

	Reforma e pintura ginásio Santa Helena
Serviços Preliminares
	
	

	1
	Limpeza de superfície, piso ou parede com jato de alta pressão. AF_10/2025
	M²
	1.425,00
	7,90
	11.527,50

	Paredes em blocos divisória churrasqueira
	
	

	2
	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura 10 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020.
	M²
	7,80
	450,00
	3.510,00

	3
	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 09 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.
	M²
	27,00
	420,00
	11.340,00

	4
	Concretagem de vigas e lajes, FCK=25 MPA, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea – lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022.
	M³
	0,81
	5.500,00
	4.455,00

	5
	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023_PE.
	M²
	13,50
	73,06
	986,31

	Piso em concreto desempenado
	
	

	6
	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. AF_08/2022.
	M²
	48,10
	100,00
	4.810,00

	Pintura esquadrias metálicas
	
	

	7
	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). AF_01/2020.
	M²
	138,65
	14,77
	2.047,86

	Pintura cobertura churrasqueira
	
	

	8
	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil)
	M²
	115,00
	64,72
	7.442,80

	Pintura piso salão
	
	

	9
	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. AF_05/2021
	M²
	740,00
	14,77
	10.929,80

	Pintura ginásio + banheiro + copa cozinha
	
	

	10
	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, 02 demãos. AF_04/2023.
	M²
	1.294,50
	14,77
	19119,77

	Revestimento cerâmico
	
	

	11
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5 cm. AF_07/2021.
	M²
	17,92
	73,06
	1.309,24

	12
	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura interna das paredes. AF_02/2023_PE.
	M²
	49,68
	73,37
	3.645,02

	13
	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada m ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023_ PE.
	M²
	21,50
	73,67
	1.583,91

	Forro PVC
	
	

	14
	Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. AF_08/2023_PS.
	M²
	21,50
	106,86
	2.297,49

	15
	Rodaforro em PVC, para forro de PVC, comprimento 6 m.
	M
	22,08
	17.12
	378,01

	Valor total 85.112,70





 Ronda Alta, 11 de junho  de 2026.




MARCOS MIGUEL BEUX
Prefeito Municipal
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